'TA141.txt'   original = Nome do arquivo de dados originais de empuxo versus tempo (até 50 caracteres)
7.645000   ti       = tempo original para o início da curva de empuxo (s)
9.090000   tf       = tempo original para o fim da curva de empuxo (s)
    0.000d0   Fcor     = valor de corte do empuxo da curva de empuxo (N)
  6.01d-3  M        = Massa de propelente (kg)
  200         w        = freqüência da aquisição de dados (Hz)
1000000         nmax     = número máximo de pontos para a curva de empuxo
    0         ctor     = 1: usa tempo original;             = 0: usa tempo corrigido
    1         cgraf    = 1: mostra gráficos;                = 0: não
    0         clis     = 1: mostra listagens auxiliares;    = 0: não
   2.125d-3    Dg       = diâmetro da garganta (m)
  90.70d3     pa       = pressão ambiente (Pa)
    1      expansao    = 0 = Até a garganta, 1 = Ótima, 2 = Expansão até diâmetro conhecido
   2.37d-3    De       = diâmetro de saída (m) (Vale apenas para a expansao=2)
   0    propelente = 0 = KNSU 65/35, 1 = Polvora Roberto 150/50/20, 2 = KNSU 60/40, 3 = KNSU 70/30
'TA141'  caso = rótulo (prefixo) do nome dos arquivos de saída do programa (até 90 caracteres)
'Motor TA141, TE 18 Jun 2015'  titulo = título de identificação da análise (até 90 caracteres)
                                                   
012345    1         2         3         4         5         6         7         8         9

