"MTP8d_f_dados.txt" ... dados = nome do arquivo de dados gerais (até 90 caracteres)
 1       :: mod    , 0= curva de empuxo é definida pelo tempo no arquivo de entrada, 1= curva de empuxo é calculada automaticamente
 2.00d-2 :: tol_rel, tolerância para a diferenca percentual entre o It e It0
 1.00d-1 :: tol_tq , tempo mínimo para a definição da curva de empuxo (s)
 1.00d-2 :: tol_f  , mínima força para a curva de empuxo (N)
012345    1         2         3         4         5         6         7         8         9

*** ARQUIVO DE DADOS GERAL DO PROGRAMA CURVA_EMPUXO 2.0 **

