'BT312.txt'   original = Nome do arquivo de dados originais de empuxo versus tempo (até 50 caracteres)
 5.64000d0   ti       = tempo original para o início da curva de empuxo (s)
 6.12500d0   tf       = tempo original para o fim da curva de empuxo (s)
    0.000d0   Fcor     = valor mínimo de corte do empuxo na curva de empuxo (N)
    4.288d-3  M        = Massa de propelente (kg)
  200         w        = freqüência da aquisição de dados (Hz)
 5000         nmax     = número máximo de pontos para a curva de empuxo
    0         ctor     = 1: usa tempo original;             = 0: usa tempo corrigido
    1         cgraf    = 1: mostra gráficos;                = 0: não
    0         clis     = 1: mostra listagens auxiliares;    = 0: não
   3.00d-3    Dg       = diâmetro da garganta (m)
  91.00d3     pa       = pressão ambiente (Pa)
    1      expansao    = 0 = Até a garganta, 1 = Ótima, 2 = Expansão até diâmetro conhecido
   3.400d-3    De       = diâmetro de saída (m) (Vale apenas para a expansao=2)
   1    propelente = 0 = KNSU 65/35, 1 = Polvora Roberto 150/50/20, 2 = KNSU 60/40, 3 = KNSU 70/30
'BT312'  caso = rótulo (prefixo) do nome dos arquivos de saída do programa  (até 90 caracteres)
'Motor BT312, TE 26 Set 2014'  titulo = título de identificação da análise (até 90 caracteres)
                                                   
012345    1         2         3         4         5         6         7         8         9

