'MLB-3.txt' ......... original = Nome do arquivo de dados originais de empuxo versus tempo (até 50 caracteres)
   4.015000 ......... ti       = tempo original para o início da curva de empuxo (s)
   10.495000 ......... tf       = tempo original para o fim da curva de empuxo (s)
    0.000d0 ......... Fcor     = valor de corte do empuxo da curva de empuxo (N)
   47.115d-3 ........ M        = Massa de propelente (kg)
  200 ............... w        = freqüência da aquisição de dados (Hz)
10000 ............... nmax     = número máximo de pontos para a curva de empuxo
    0 ............... ctor     = 1: usa tempo original;             = 0: usa tempo corrigido
    1 ............... cgraf    = 1: mostra gráficos;                = 0: não
    1 ............... clis     = 1: mostra listagens auxiliares;    = 0: não
   3.00d-3    Dg       = diâmetro da garganta (m)
  91.00d3     pa       = pressão ambiente (Pa)
    1      expansao    = 0 = Até a garganta, 1 = Ótima, 2 = Expansão até diâmetro conhecido
   3.00d-3    De       = diâmetro de saída (m) (Vale apenas para a expansao=2)
   1    propelente = 0 = KNSU 65/35, 1 = Polvora Roberto 150/50/20, 2 = KNSU 60/40, 3 = KNSU 70/30
'MLB-3' ... caso = rótulo (prefixo) do nome dos arquivos de saída do programa (até 90 caracteres)
'Motor LongBurn 3, TE 8 Jun 2013' ! titulo = título de identificação da análise (até 90 caracteres)
                                                   
012345    1         2         3         4         5         6         7         8         9

